***Generador trifásico y monofásico de 11 Kva. salida de 380 V y 220 V en corriente alterna, con regulación automática de tensión con sistema "AVR" que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Gracias a su motor de 20 HP en V y 4 tiempos refrigerado por aire brinda un funcionamiento estable, llegando a más de 6 horas de autonomía con un tanque de combustible. En este nuevo modelo se ha incorporado el horómetro que permite llevar un control de las horas de operación del generador. Equipado con arranque eléctrico y sistema de alerta de aceite que detiene el equipo en caso de bajo nivel de lubricante. Por su fácil arranque y operación sencilla hacen a este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional, soportando cualquier tipo de artefacto eléctrico dentro del rango especificado.***